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	产品型号

Model No.
	MS-ST800
	制表人

Prepared by
	戴润清

	客户型号

Customer Model No.
	
	日 期

Date
	2024.02.26

	类别Category
	参数Parameter

	光学参数 Optics parameter

	光源Light source
	144颗3W白光，576颗0.2W RGB    144pcs 3w white led,576pcs 0.2W RGB led

	光束角度Beam angle
	白光：35°，RGB：65°White：35°，RGB：65°

	照度illuminance   
	                                [image: image2.png]



距离 Distance(m)            1            2            3    
照度 luminance(lux) R      1000         280         120
      G      2200         610         260
B      510          130         60
W      15200        3300        1600
Full   19200        4900        2000

	光源寿命             Lifetime of light source
	30000小时30000hrs

	效果参数：Functions

	Y旋转角度

Y rotation angle
	270°

	频闪Strobe
	0-20Hz

	调光Dimming
	0-100% 调光0-100% dimming

	电子参数：Electronic parameter

	工作电压       

Operating voltage
	100-240VAC，50/60Hz

	功率                                 Power consumption
	560W

	电源座

Power connector
	防水输入/输出座Waterproof power input/output connectors

	信号座

DMX connector
	3芯防水佧农输入/输出座3-PIN XLR Waterproof input/output connectors

	电源连接               Power supply connection
	最大连接数2台@100V，4台@240V

Maximum number of devices in a  power supply chain: 2units@100V，4units@240V

	信号连接               Signal connection
	最大连接数32台

 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.

	工作环境          Ambient temperature
	0℃~40℃

	结构参数 Structure specification

	尺寸Dimensions
	530*140*325mm

	灯净重 net weight
	12.6Kg

	防护等级IP rating
	IP65

	散热系统                cooling system
	风扇散热 fans cooling

	安装方式 Installation
	立地式/吊挂式  standing/hanging

	控制参数 Control specification

	通道Channel
	11CH、15CH、59CH、71CH

	显示屏                 Display elements
	1.8寸TFT彩屏

1.8inch TFT display

	控制方式

Controlled by
	DMX512、主副机

DMX512,Master/Slave


