12颗60W千手观音

电压: AC100~240V 50/60HZ

功率: 12*60W（800W）

灯珠: 12颗四合一60瓦LED灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

通道: CH20.CH169A.CH169B.CH53.CH101.CH155.CH179

调光: 32bit 0~100%线性调光

特点： 单颗摇摆+染色+光束

工作温度: -30度~50度

频闪频率: 1~30HZ

外观: 金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级: IP20

尺寸: 1000*300*165MM 

重量: 26.5KG

Voltage: AC100~240V 50 /60 HZ

Power: 12 * 60W (800W)

Beads: 124-160 watt LED beads

Control mode: DMX512, self-travel, master-slave, voice control, with RDM function.

Channel: CH20 CH53 CH101 CH155 CH169 CH179

Dimming: 32bit 0~100% Linear dimming

Features: single sway + staining + beam

Operating temperature:

 -30degrees ~50 degrees

Floribe frequency:1 - 30HZ

Software Upgrade: Upgrade the software via a DMX connection

structure:

Signal input / output

Power socket DMX512 input / output / waterproof power connector input / output

Protection level: IP20

